تعليمات تركيب الواح الخلايا الشمسية على أسطح المباني حسب القرار رقم 19 الصادر عن مجلس الأمانة بتاريخ 25-2-2015

1. إثبات ملكية السطح لمقدم الطلب، أو رسالة عدم ممانعة من المالك باستغلال السطح لأغراض تركيب وحدات الطاقة الشمسية.
2. تقديم إذن الإشغال للمبنى ساري المفعول.
3. رسالة تغطيه للأمانة موضحا فيها حجم نظام الخلايا والطاقة الكهربائية المولدة .
4. مخطط هندسي لنظام الخلايا الشمسية على الأسطح والأماكن المراد تركيب النظام عليه موضحا عليها ابعاد الألواح الشمسية و الأبعاد عن حد التصوينة وإرتفاع القواعد إن وجدت.
5. تقديم تعهد عدلي من المالك أو من الشركة المنفذة بمراعاة المتطلبات

التالية:-

5-1 إن يتم تركيب وحدات الخلايا الشمسية بطريقة محكمة وان يتم مراعاة تأثير الرياح والثلوج عليها.

 5-2 مراعاة تأثير وزن نظام الخلايا الشمسية على الأسطح.

5-3 مراعاة عدم تغطية المناور أو إغلاق للممرات.

5-4 أن لايزيد ارتفاع القواعد (إن وجدت) عن السطح عن 150سم من أدنى نقطة للألواح الشمسية وعن

 270 سم من أعلى نقطة للألواح الشمسية .

5-5 ترك مسافة لاتقل عن 50سم عن حد التصوينة .

5-6 ترك مسافات كافيه للصيانة بين ألواح الخلايا الشمسية.

 5-7 عدم استغلال المساحات تحت القواعد و الألواح الشمسيةلأغراضأخرى

 6. في حال تم تقديم التعهد العدلي من الشركة المنفذه, يتم إرفاق رسالة تفويض من المالك للشركة المنفذه, موقعه و مرفق معها صوره هوية المالك